ГОСТ 11830-66

УДК 691.2/.5:681.269.088 Группа Ж19

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# Норма точности взвешивания

# Building materials. Standard of weighing accuracy

*Дата введения 1966-04-01*

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом по промышленности строительных материалов при Госстрое СССР

2. УТВЕРЖДЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 16.02.66

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1989 г.)

1. Настоящий стандарт устанавливает норму точности взвешивания на вагонных весах строительных материалов (извести, гипса строительного, мела молотого, цемента и муки известняковой) при перевозке их железнодорожным транспортом.

2. Погрешность взвешивания не должна превышать ±1,0% массы грузов, указанных в п. 1.

3. Взвешивание грузов, указанных в п. 1, должно производиться в груженых вагонах с остановкой без расцепки.

Масса груза (нетто) должна определяться разностью массы груженого вагона (брутто) и массы порожнего вагона, указанной на трафарете.