ГОСТ 4.252-84

УДК 69:658.562:006.354 Группа Ж01

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# Система показателей качества продукции.

# Строительство

# Здания мобильные (инвентарные)

# Номенклатура показателей

# Product Quality ratings system. Building. Mobile buildings.

# Nomenclature of characteristics

ОКСТУ 5000

Дата введения 1985-01-01

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 18 апреля 1984 г. № 52

ВЗАМЕН ГОСТ 4.252-79

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Февраль 1985 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на мобильные (инвентарные) здания (далее - здания), соответствующие требованиям ГОСТ 22853-83, ГОСТ 25957-83, и устанавливает номенклатуру показателей качества зданий для применения ее при:

разработке технической документации при проектировании зданий;

контроле показателей на различных этапах проектирования, изготовления и эксплуатации зданий;

аттестации;

разработке систем управления качеством;

разработке стандартов и нормативных документов.

2. Номенклатура показателей качества комплектующих изделий должна содержаться в соответствующих стандартах.

3. Для отдельных типов и видов зданий и их элементов, при соответствующем обосновании, номенклатура показателей может быть дополнена.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя качества, единица измерения | Условное обозна- чение | Метод  определения | Применяемость показателя по видам решаемых задач | | | | | | | | | |
|  |  |  | Разработка технического задания | Проектирование | | | Изготовление, аттестация | | Эксплуатация | | Управ- ление качес- твом | Раз- работ- ка стан- дартов и норма- тивных доку- ментов |
|  |  |  |  | Карта техни- ческого уровня и качества | Техни- ческие усло- вия | Ката- лож- ный лист | Про- грамма и мето- дика испы- таний | Карта техни- ческого уровня и каче- ства | Пас- порт | Ин- струк- ция по экс- плуата- ции |  |  |
| Рациональность объемно-планировочного решения здания и соответствие его функциональному назначению (для зданий вспомогательного, жилого и общественного назначения), балл | - | Экспертный | + | + | - | - | - | + | - | - | + | - |
| Общая площадь на единицу измерения основного показателя назначения здания, кв.м | - | Расчетный | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + |
| Воздухопроницаемость (суммарная) здания, ограждающих конструкций (для зданий вспомогательного, жилого и общественного назначения), куб.м/ч |  | Расчетный,  измерительный | - | + | - | - | + | + | - | - | + | + |
| Температура внутренней поверхности ограждений в зоне теплопроводных включений (для зданий вспомогательного, жилого и общественного назначения), °С |  | То же | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + |
| Удельные теплопотери здания (для контейнерных зданий), Вт/(куб.м·°С) |  | " | + | + | - | - | + | + | - | - | + | + |
| Удобство обслуживания и ремонта здания, его инженерных систем, электроустановок и оборудования, балл | - | Экспертный | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
| Расчетный срок службы здания (элементов), год |  | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
| Трудоемкость изготовления здания (комплекта элементов), в том числе строительной части, нормо-часы/кв.м и нормо-часы/куб.м |  | Расчетный,  измерительный  регистрационный | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + |
| Трудоемкость монтажа (демонтажа) здания (для сборно-разборных зданий), чел.-ч/кв.м и чел.-ч/куб.м |  | То же | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Коэффициент унификации, % |  | Регистрационный | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - |
| Расход материалов (без ходовой части): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сталь, кг/кв.м и кг/куб.м |  | Расчетный,  регистрационный | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + |
| пиломатериалы, ДСП, ДВП, фанера, приведенные к круглому лесу (древесина), куб.м/кв.м и куб.м/куб.м |  |  | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + |
| Транспортабельность здания, балл | - | То же | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - |
| Коэффициент точности технологических процессов |  | " | - | + | + | - | + | + | - | - | + | - |
| Приведенные затраты, руб./кв.м и руб./куб.м |  | " | - | + | + | + | - | + | - | - | - | - |
| Показатель патентной чистоты |  | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - |

Примечания.

1. Единица измерения основного показателя определяется при проектировании

в соответствии с разновидностью здания.

2. Для производственных зданий показатели трудоемкостей, расхода материалов

и приведенных затрат приводят также к единице измерения основного показателя.

3. Знак "+" означает применяемость, знак "-" - неприменяемость показателя.