**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**

**КОНСТРУКЦИИ И** **ИЗДЕЛИЯ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ** **СБОРНЫЕ**

**Документ о качестве**

Prefabricated concrete and reinforced concrete constructions and products. Quality certificate

**ГОСТ 13015.3-81**

Дата введения 01.07.82

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на сборные бетонные и железобетонные конструкции и изделия (именуемые в дальнейшем — конструкции) и устанавливает требования к документу, которым предприятие-изготовитель в соответствии с Положением о поставках продукции производственно-технического назначения удостоверяет качество и комплектность поставляемых изделий (именуемому в дальнейшем — документ о качестве).

2. Документом о качестве следует сопровождать (или направлять его в адрес потребителя) каждую принятую техническим контролем предприятия-изготовителя партию конструкций, часть партии, группу конструкций из разных партий или отдельные конструкции, принимаемые и поставляемые поштучно. Документ о качестве следует хранить на строительной площадке, а по окончании строительства — у заказчика. На предприятии-изготовителе следует хранить дубликат этого документа или фиксировать в журнале сведения о его выдаче (с записью данных, содержащихся в документе о качестве).

На предприятиях-изготовителях, работающих по системе домостроительных комбинатов, взамен документа о качестве готовых конструкций записывают о качестве в журнале отпуска конструкций.

3. В документе о качестве должны быть указаны:

наименование и адрес предприятия-изготовителя;

номер и дата выдачи документа;

номер партии или конструкции (при поштучной поставке);

наименование и марки конструкций;

число конструкций каждой марки;

дата изготовления конструкций;

класс или марка бетона по прочности;

отпускная прочность бетона (нормируемая, требуемая с учетом фактической однородности бетона по ГОСТ 18105 и фактическая);

обозначение стандарта или технических условий;

изображение государственного Знака качества по "Положению о государственном Знаке качества" № 39-8/775.

Кроме указанных показателей, в документе о качестве должны быть приведены и другие показатели, если это предусмотрено стандартами или техническими условиями на конструкции конкретных видов.

1-3. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

4. **(Исключен, Изм. № 1).**

5. Наименование предприятия-изготовителя должно содержать сокращенное наименование министерства (ведомства), управления (объединения, треста) и самого предприятия.

6. Адрес предприятия-изготовителя должен содержать почтовый адрес предприятия и номер телефона его дирекции.

7. Дату выдачи документа о качестве и изготовлении конструкций следует записывать одной строкой в следующей последовательности: день месяца, месяц, год. День месяца и месяц следует записывать двумя цифрами, год — двумя последними цифрами обозначения года. Элементы обозначения даты разделяют пробелами. Например, 3 января 1981 г. обозначают:

03 01 81

8. Наименование конструкции следует указывать без сокращений. На первом месте должно быть название конструкций (имя существительное), а затем — определения (имена прилагательные) в порядке их значимости.

9. Документ о качестве конструкций, поставляемых потребителю, должен быть подписан работником, ответственным за технический контроль предприятия-изготовителя.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

Приложение **(Исключено, Изм. № 1).**

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР

**РАЗРАБОТЧИКИ**

С.Н. Нерсесов, канд. техн. наук (руководитель темы); Л.П. Киселев; В.И. Пименова; Д.А. Коршунов; А.Д. Либерман; П.И. Кривошеев; С.А. Каган, канд. техн. наук; М.Л. Зайченко, канд. техн. наук; В.И. Деньщиков

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 20 ноября 1981 г. №191

**3. ВЗАМЕН ГОСТ 13015-75** (в части требований к паспорту)

**4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУ­МЕН­ТЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
| ГОСТ 18105-86 | 3 |

**5. ПЕРЕИЗДАНИЕ** (сентябрь 1989 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1987 г. (ИУС 4-88).