ГОСТ 17.5.3.03-80

УДК 502.36:006.354 Группа Т58

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**ОХРАНА ПРИРОДЫ**

**ЗЕМЛИ**

**ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГИДРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИИ**

Nature protection. Lands.

General reguirements for forest hydroamelioration

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 августа 1980 г. № 4368 срок введения установлен**

**с 01.01.1982 г.**

**РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по лесному хозяйству**

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

**В. К. Константинов, К. К. Буш, В. К. Поджаров, Е. Д. Сабо, В. А. Шкунов, С. С. Ружицкая, М. М. Елпатьевский, П. П. Залитис, Л. И. Сухорукова, Е. И. Бусарова, Л. В. Логинова, М. Н. Моисеева, Ю. Н. Иванов**

**ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по лесному хозяйству**

**Зам. министра К. К. Калуцкий**

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 августа 1980 г. № 4368**

1. Настоящий стандарт устанавливает общие требования к гидролесомелиорации на избыточно увлажненных землях государственного лесного фонда, из которого выделяют гидролесомелиоративный фонд.

Стандарт распространяется на выбор объектов, проектирование и проведение гидролесомелиоративных мероприятий.

Пояснения к терминам, применяемым в настоящем стандарте, даны в справочном приложении.

2. Гидролесомелиоративный фонд государственного лесного фонда включает:

избыточно увлажненные земли, на которых должны быть проведены гидролесомелиоративные мероприятия;

избыточно увлажненные мелиорируемые земли, на которых проведены гидролесомелиоративные мероприятия, требующие постоянного ухода с целью поддержания благоприятных условий охраны и рационального использования лесов.

3. Выбор объектов гидролесомелиорации осуществляют с учетом:

рационального использования земель, лесов, вод, фауны, флоры;

сохранения заповедников, заказников, памятников природы, создания национальных парков, экономических факторов.

4. Гидролесомелиоративный фонд определяют по границам выделов избыточно увлажненных земель и наносят на лесоустроительные планы.

5. Гидролесомелиоративные мероприятия проводят в зависимости от установленного деления на группы лесов (см. таблицу).

6. Гидролесомелиоративные мероприятия не проводят на землях государственного лесного фонда, не подлежащих лесохозяйственному освоению в соответствии с очередным лесоустройством.

7. Система гидролесомелиоративных мероприятий должна включать следующие функциональные части: мелиоративную, транспортную, эксплуатационную, противопожарную, биотехническую.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группа лесов | Цель гидролесомелиорации | Гидролесомелиоративные мероприятия |
| I и II группы за исключением территорий государственных заповедников, заказников, памятников природы, национальных парков | Повышение продуктивности леса, интенсификация полезных функций леса и лесного хозяйства | Создание систематической осушительной сети на избыточно увлажненных землях государственного лесного фонда |
| III группа | Создание и улучшение условий доступности и освоения лесов для интенсификации лесного хозяйства | Создание выборочной осушительной сети на избыточно увлажненных землях государственного лесного фонда в один или в два этапа  Первый этап: прокладывают проводящие и оградительные каналы  Второй этап: прокладывают регулирующие каналы |

*ПРИЛОЖЕНИЕ*

*Справочное*

**ПОЯСНЕНИЯ К ТЕРМИНАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Термин | Определение |
| Гидролесомелиорация | Комплекс мероприятий, проводимых на избыточно увлажненных землях государственного лесного фонда, направленных на улучшение использования природных ресурсов и охрану природы посредством регулирования водного режима земель |
| Избыточно увлажненные земли | Болота и заболоченные земли государственного лесного фонда, сформировавшиеся в условиях постоянного или временного переувлажнения, характеризующиеся болотными и заболоченными органическими и минеральными почвами |
| Гидролесомелиоративный фонд | Избыточно увлажненные земли государственного лесного фонда, характеризующиеся пониженной производительностью вследствии избытка влаги |
| Систематическая осушительная сеть | Каналы, размещенные равномерно по всей осушаемой площади |
| Выборочная осушительная сеть | Каналы, размещение которых определяется целевым назначением гидролесомелиоративных мероприятий |